**Поз. 1, 2, 4, 8** - кирпич керамический лицевой пустотелый (1НФ)



**Поз. 3, 6, 9** - кирпич керамический лицевой пустотелый (1НФ)



**Поз. 5, 7, 10, 11** - кирпич керамический лицевой пустотелый (0.7НФ) "Евро"



**Поз. 12** - кирпич керамический рядовой пустотелый

PORONORM-1 (1НФ)



**Поз. 13** - камень керамический с пазогребневым соединением

POROMAX-120 (7НФ)



**Поз. 14** - камень керамический с пазогребневым соединением

POROMAX-200 (11.5НФ)



**Поз. 15** - камень керамический с пазогребневым соединением

POROMAX-250 (11.3НФ)



**Поз. 16** - камень керамический с пазогребневым соединением доборный

POROMAX-250-D (11.3НФ)



**Поз. 17** - камень керамический с пазогребневым соединением доборный

POROMAX-250-1/2-D (5.6НФ)



**Поз. 18** - камень керамический пустотелый с пазогребневым соединением

POROMAX-280 (12.3НФ)



**Поз. 19** - камень керамический с пазогребневым соединением

POROMAX-280-1/2 (6.1НФ)



**Поз. 20** - камень керамический с пазогребневым соединением доборный

POROMAX-280-D (12.3НФ)



**Поз. 21** - камень керамический с пазогребневым соединением доборный

POROMAX-280-1/2-D (6.1НФ)



**Поз. 22** - камень керамический пустотелый с пазогребневым соединением

POROMAX-380 (10.8НФ)



**Поз. 23** - камень керамический с пазогребневым соединением доборный

POROMAX-380-D (10.8НФ)



**Поз. 24** - камень керамический с пазогребневым соединением доборный для вертикальных монолитных железобетонных сердечников POROMAX-380-D-vc (10.8НФ)



**Поз. 25** - камень керамический с пазогребневым соединением доборный

POROMAX-380-1/2-D (5.4НФ)

